NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobce: TORAKA ELEKTRO (www.elektro-materialy.cz) Průmyslový areál Čepirohy 115, 434 01 Most-Čepirohy
Výrobek: Prodlužovací přívody, kabelové bubny, adaptéry a přívody s chráničem (kabel H07RN-F TITANEX®)
1. Účel použití a shoda s normami
Výrobek je určen pro pohyblivé připojení elektrických spotřebičů a nářadí v náročných podmínkách (staveniště, průmysl, dílny, exteriéry). Výrobek je ve shodě s technickými předpisy ČR a EU. Při výrobě a zkoušení byly použity tyto normy:
· ČSN IEC 60884-2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.
· ČSN EN 60309-1 a 2: Vidlice, zásuvky a spojky pro průmyslové použití (pro 400V systémy).
· ČSN 34 0350 ed.2: Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
· ČSN EN 50525-2-21: Norma pro pryžové kabely (vlastnosti kabelu TITANEX).
· ČSN 33 1600 ed.2: Pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů během používání.
· Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (odpovídá směrnici LVD 2014/35/EU).
2. Bezpečnostní upozornění ⚠️
· Nebezpečí úrazu proudem: Před každým použitím vizuálně zkontrolujte kabel, vidlici i zásuvku. Poškozený přívod (proříznutá izolace, prasklá koncovka) okamžitě vyřaďte z provozu!
· Manipulace: S vidlicí a zásuvkou manipulujte pouze suchýma rukama. Nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel.
· Stupeň krytí (IP44 / IP54 / IP67): Stupeň krytí je vždy uveden na koncovkách nebo štítku. Výrobky s krytím IP44/IP54 jsou odolné proti stříkající vodě. Nejsou-li zásuvky zapojeny, musí být uzavřeny ochranným víčkem. Kabel a spoje nesmí ležet v trvalé vrstvě vody (louže, nádrže), pokud nemají krytí IP67 a nejsou k tomu výslovně určeny.
· Maximální zatížení (Nepřetěžovat): Nepřekračujte maximální povolený proud/příkon uvedený na identifikačním štítku. Orientační maximální hodnoty plně rozvinutých kabelů:
· 230V / 16A: max. 3 680 W
· 400V / 16A: max. 11 000 W
· 400V / 32A: max. 22 000 W
3. Specifické pokyny pro bubny, adaptéry a chrániče (PRCD)
· Kabelové bubny (Zamezení přehřátí): Kabel používejte vždy zcela rozvinutý! Při provozu v namotaném stavu dochází k indukci tepla a hrozí roztavení izolace nebo požár. 
· Pokud buben disponuje tepelnou pojistkou a dojde k jejímu vybavení (vypnutí proudu), odpojte spotřebiče, nechte kabel vychladnout a pojistku manuálně zamáčkněte.
· Přívody s proudovým chráničem (PRCD): Pokud je přívod vybaven osobním ochranným spínačem (PRCD), před každým zahájením práce otestujte jeho funkčnost stisknutím tlačítka „TEST“. Chránič musí okamžitě vypnout napájení.
· Adaptéry a redukce: Nikdy svévolně neobcházejte jištění. Pokud používáte redukci z 32A na 16A s integrovaným jističem, dbejte na to, aby nebyl jistič zakrytý a mohl se chladit.
4. Instalace a používání
· Ujistěte se, že připojený spotřebič je před zapojením do sítě ve vypnutém stavu.
· Kabel plně rozviňte a umístěte tak, aby nebyl mechanicky namáhán přes ostré hrany nebo skřípnut ve dveřích.
· Nedoporučujeme spojovat (kaskádovat) více prodlužovacích přívodů za sebou (hrozí nebezpečné zvýšení impedanční smyčky a selhání předřazených jističů).
5. Údržba a revize
· Čištění: Provádějte pouze u přívodu odpojeného ze sítě. Používejte suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly narušit pryžový plášť.
· Odborný servis: Jakékoliv opravy nebo výměny komponentů (vidlice, zásuvka, zkrácení kabelu) smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle platné legislativy.
· Pravidelné revize: Provozovatel (zejména u firem a staveb) je povinen zajišťovat pravidelné revize spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 v intervalech stanovených normou pro dané pracovní prostředí (např. na stavbách častěji než v běžné dílně).

